**3号楼楼顶热水管保温棉更换工程项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号参数** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 冷冻管道旧保温、铝皮保护层拆除 | 拆除旧材料、去胶处理、除锈处理、干燥处理 | 160 | 米 |  |  |  |
| 2 | 冷冻管道新保温、铝皮保护层安装 | 规格：DN50B1级橡塑保温棉，厚20mm；室外管道专用铝质保护层 | 64.5 | 米 |  |  |  |
| 3 | 冷冻管道新保温、铝皮保护层安装 | 规格：DN80B1级橡塑保温棉，厚20mm；室外管道专用铝质保护层 | 95.5 | 米 |  |  |  |
| 4 | 材料运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 废旧材料、垃圾清运费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 税费 | 增值税普通发票 |  |  |  |  |  |
| **7** | **总价** |  |  |  |  |  |  |